**\_电子膀胱镜\_\_基本需求概况**

技术性要求：

\*1、30°镜

\*2、外径：F18左右（F16-20）

配置要求：

\*1、可与Olympus、Storz、史赛克视频转换系统连接（医院现有设备奥林巴斯CV-190，STORZ 22201020-110,史赛克1688-010-000）

以上带\*条款要求必须符合，非\*内容吻合性越高，指导意义越大。

注：后期验收时所提供医疗器械的生产日期国产须在半年以内，进口设备须在一年以内。